**Порядок выполнения монтажа люка:**

1. Подготовить проем. Размеры проема должны быть на 12 мм больше размеров самого люка по каждой из сторон. От края проема до направляющей должно быть не менее 30 мм и не более 50мм,

2. Внимание! Если люк более 700 мм х 700 мм; наклеить на тыльную сторону крышки люка армирующую сетку (серпянку), Клеить на ПВА.

3. Установить люк в проем, Выровнять люк и зафиксировать его струбцинами.

4. Закрепить люк винтами, либо саморезами, см. монтажную схему. Винты должны быть установлены через каждые 150 мм.

5. Проверьте люк на открывание/закрывание, Если люк установлен правильно, то крышка люка не должна цеплять раму люка. Крышка люка должна открываться легко.

**Финишная отделка люка**

1. Маяком всей финишной отделки должен быть край алюминиевого профиля рамы люка и крышки люка, который имеет толщину 0,2 мм, Внимание! Финишная отделка люка и основной поверхности стены/потолка не должна выходить за край алюминиевого профиля. Все щели между рамой люка и несущей конструкцией должны быть тщательно прошпаклеваны фугенфюмером. Щели между ГКА на крышке люка и алюминиевой рамкой крышки люка также прошпаклевать фугенфюмером.

2. По периметру основной поверхности стены/потолка и крышки люка наклеить серпянку (сетку), причем наклеить с плотным прилеганием к алюминиевой раме люка и крышке люка.

3. Провести обработку фугенфюмером.

4. Ошкурить прошпаклеванные поверхности.

5. Грунтовать поверхность основной стены и крышки люка.

б. Шпаклевать Ветонитом (Шпаклевка [Р ).

7. С 1 по 6 пункты должны быть выполнены в одно время. После шпаклевки необходимо открыть люк и очистить от шпаклевки все торцевые поверхности рамы люка и крышки люка.

8. Наложить на крышку люка и основную поверхность стеклохолст малярный, призванный скрыть все мелкие трещины и укрепить финишный слой поверхности. Использовать клей ПВА. 9. Производить финишную шпаклевку основной поверхности и крышки люка. Производить шпаклевку вдоль и поперек.

9. Ошкурить прошпаклеванные поверхности. Загрунтовать.

10. Открыть люк и очистить от шпаклевки все торцевые поверхности рамы люка и крышки люка.

11. Провести окраску основной поверхности стены/потолка и крышки люка.

**ВНИМАНИЕ!!!**Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию люка!