**Підприємство-виробник**

**ПП«ВО ЕЛНА-СЕРВІС»**

**21010, Україна, м. Вінниця**

**вул. Ботанічна, 13-б**

**8 Правила зберігання**

8.1 Сушарку необхідно зберігати в сухому, опалюваному та вентильованому приміщенні|помешканні| при температурі повітря від плюс 1° до плюс 40°С і відносної вологості|вогкості| повітря не більше 80% та відсутності в повітрі кислотної і іншої пари, що шкідливо діє на матеріали приладу.

Термін зберігання необмежений.

**9 Можливі несправності та методи їх усунення**

9.1 Найбільш вірогідною несправністю приладу, в процесі експлуатації, може бути перегорання нагрівача, який слід замінити.

9.2 Відомості про несправність записуються|занотовуються| споживачем на тильній стороні обкладинки «Керівництва по експлуатації» з|із| вказівкою дати виявлення несправності, прозвища, імені, по батькові і підпису споживача.

9.3 Відомості про виконаний ремонт записуються|занотовуються| представником підприємства (майстерні), що виконала ремонт.

****

**Електросушарка**

**для рушників побутова**

**«ЕЛНА»**

**Керівництво з експлуатації**

**ПС9-000.00.00 ПС**

**1 Загальні|спільні| вказівки**

1.1 Шановний покупець! Ви придбали електросушарку для рушників побутову (далі за текстом сушарка), призначену для сушки рушників та інших текстильних виробів в домашніх умовах.

1.2 **Перед початком експлуатації уважно ознайомтеся з|із| цим керівництвом та додержуйтесь його рекомендацій.**

1.3 При покупці|купівлі| виробу вимагайте від продавця перевірки у Вашій присутності її комплектності, справності і працездатності. Переконайтеся в наявності дати продажу, підпису продавця та його штампу в розділі «Свідоцтво|свідчення,посвідка| про приймання і продаж».

**10 Свідоцтво|свідчення,посвідка| про приймання і продаж**

Сушарка «ЕЛНА» виготовлена відповідно з вимогами

ТУ У 29.7-20109667-006:2007, ДСТУ IEC 60335-1:2004,

ДСТУ IEC 60335-2-43:2006

Сушарка

продана комплектно \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Найменування підприємства торгівлі*

Дата продажу “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ р.

Штамп та підпис продавця \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**11 Гарантійні зобов'язання**

Термін служби виробу – 15 років.

11.1 Підприємство-виробник гарантує безвідмовну роботу електроприладу протягом 2 років, за умови дотримання правил експлуатації.

11.2 Без відмітки магазина в розділі «Свідоцтво|свідченні,посвідці| про приймання і продаж» цього «Керівництва з експлуатації», претензії покупця не приймаються.

11.3 При порушенні правил експлуатації і вимог даного керівництва, претензії покупця не приймаються.

**2 Технічні дані**

2.1 Напруга живлення 220В, 50Гц

2.2 Захист від вологи та твердих предметів – IP44

2.3 Клас захисту від враження електричним струмом – I та II

2.4 Час розігрівання до сталого режиму, хв., не більше – 30

2.5Режим роботи – тривалий

2.6 Метал з якого виготовлена сушарка – низьковуглецева сталь з порошковим покриттям, чи полірована нержавіюча сталь (індекс «н»)

Решта технічних даних приведена в таблиця 1.

Таблиця 1.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Умовне позначення сушарки** | **Торгове найменування** | **Номінальна**  **потужність**  **Вт** | **Габаритні розміри (довжина× ширина×**  **глибина),**  **не більше, мм** | **Маса,**  **кг**  **не більше** |
| 20ФПв6 640х435- II  "Елна-26ПС" | ЕЛНА-6 | 65 | 640х435х145 | 3,5 |
| 20ППв6 640х435-II  "Елна-26нПС" | ЕЛНА-6н |
| 20ФПв7 805х435- II  "Елна-27ПС" | ЕЛНА-7 | 83 | 805х435х145 | 4,0 |
| 20ППв7 805х435- II  "Елна-27нПС" | ЕЛНА-7н |
| 20ФПв8 805х535- II  "Елна-28ПС" | ЕЛНА-8 | 102,5 | 805х535х145 | 4,7 |
| 20ППв8 805х535- II  "Елна-28нПС" | ЕЛНА-8н |
| 20ФПв9 970х535- II  "Елна-29ПС" | ЕЛНА-9 | 119 | 970х535х145 | 5,3 |
| 20ППв9 970х535-II  "Елна-29нПС" | ЕЛНА-9н |

**3 Комплект поставки**

3.1 Сушарка «ЕЛНА», шт. - 1

3.2 Керівництво з експлуатації, шт. - 1

**4 Вимоги безпеки**

4.1 Перед включенням|приєднанням| сушарку в мережу|сіть|, переконайтеся в відсутності пошкоджень шнура, вилки|виделки| та розетки.

4.2 Всі роботи по ремонту і чищенню|чистці| проводити тільки|лише| при відключеному приладі від електромережі|сіті| .

**4.4 Забороняється:**

4.4.1 Тримати поблизу включеного приладу легкозаймисті речовини.

4.4.2 Використовувати прилад для інших цілей, окрім сушки та обігріву приміщень.

4.4.3 Протирати зовнішню поверхню сушарки порошковими миючими засобами аби запобігти пошкодженню зовнішньої поверхні.

**5 Склад|устрій| сушарки**

5.1. Сушарка складається з корпусу на опорі, в який вмонтований електричний нагрівач|відбиває|. На вилці провода живлення розташований вимикач|східчастого| включення|приєднання| нагрівача.

***Примітка|тлумачення|:******У зв'язку з постійними роботами по вдосконаленню виробу, що підвищують його надійність і поліпшують експлуатаційні показники, в конструкцію можуть бути внесені зміни, не відображені в цьому керівництві з експлуатації.***

**6 Підготовка і порядок|лад| роботи**

6.1 Прикласти сушарку до стіни та намітити олівцем розташування стійок.

6.2 Просвердлити по розмітці отвори ø 5...6 мм під монтажні дюбелі.

6.3 Виконати монтаж сушарки.

6.4 Перед першим включенням|приєднанням| протерти прилад сухою серветкою і витримати при кімнатній температурі не менше 6 годин.

6.5 Перед включенням|приєднанням| електроприладу в електричну мережу|сіть| переконаєтесь в відсутності пошкоджень шнура, вилки|виделки| та розетки. Ремонт і заміну несправних або пошкоджених елементів повинні проводити фахівці|спеціалісти| ремонтних організацій.

6.7Для відключення сушарки, необхідно клавішу вимикача натиснути у вимкнене положення|становище| та вимкнути прилад з електромережі|сіті|.

**7 Технічне обслуговування**

7.1 Сушарка «ЕЛНА|» є|з'являється,являється| простим, надійним і довговічним (при правильній експлуатації) електропобутовим приладом і в процесі експлуатації не вимагає спеціального технічного обслуговування.

7.2 Догляд за приладом полягає у додержані його в чистоті. Миття зовнішньої поверхні дозволяється рідкими миючими засобами. Протирати зовнішню поверхню краще серветками з бавовни.

7.3 ***Перед виконанням всіх робіт по технічному обслуговуванню необхідно вимкнути електроприлад з електромережі|сіті|.***