***Инструкция по товару Feca Space Magiс***

***Особенности:***

*- Не боится воды*

*- Не требует сверления*

*- Держится на неровных поверхностях (с выступом не более 0,4 мм)*

*- Возможность многократной переустановки*

*- Выдерживает температуру от +70 до -10*

*- Удобное крепление*

*- Держится на всех непористых поверхностях*

***Как установить:***

*Перед установкой убедитесь, что выбранная вами поверхность не дышащая и непористая. Очистите поверхность, на которую будет установлен аксессуар, от грязи, пыли, жира, известкового налета и пр. Снимите защитную мембрану с присоски и плотно прижмите ее к поверхности на 3-5 секунд, чтобы создать вакуум. Удерживая чашу присоски, опустите фиксирующую защелку. Проверьте надежность крепления. Рекомендуется начинать использование продукции на вакуумной присоске через 24 часа после установки.*

*Перед каждой последующей установкой аксессуара необходимо промыть присоску чистой водой комнатной температуры, дать ей высохнуть естественным путем, и закрепить описанным выше образом на не дышащей и непористой поверхности.*

*Хранить продукцию на вакуумной присоске следует с поднятой фиксирующей защелкой. Следите за тем, чтобы резиновая поверхность прокладки не была деформирована.*

***Как снять:***

*Поднимите фиксирующую защелку. Аккуратно приподнимите пальцем край присоски, чтобы нарушить вакуум. При снятии продукции Feca с поверхности запрещено применять силу, чтобы избежать повреждения резиновой присоски.*

***Предупреждение:***

*- Не перегружать.*

*- Не использовать для хрупких и ценных вещей.*

*-Устанавливать только на очищенную и подходящую по свойствам поверхность.*

*- Устанавливать на поверхность, площадь которой больше площади резиновой прокладки присоски.*

*- Всегда проверять прочность крепления присоски к поверхности.*

*-Для очищения присоски следует использовать чистую воду и сушить естественным путем. Установку производить только при условии сухих поверхностей.*

***Как ухаживать:***

*Используйте клейкую ленту для удаления пыли и грязи с поверхности резинки присоски.*

*Промойте резинку под струей воды комнатной температуры, дайте высохнуть перед установкой.*

*Не используйте для очистки ткань, салфетки, а также чистящие средства*.

ЗАПРЕЩЕНО использовать для очистки присоски любые химические средства, чистящие или обезжиривающие растворы.

***Важно:***

Продукцию на вакуумной присоске рекомендуется переустанавливать каждые 3-4 месяца.

***Типы поверхностей:***

***Подходят:***

* ***Ламинат***
* ***ДСП***
* ***Крашеный МДФ***
* ***Глазурованная плитка***
* ***Кварцевая плитка***
* ***Плитка с неровной поверхностью (НЕРОВНОСТЬ – не более 0,4 мм)***
* ***Стекло***
* ***Матовое стекло***
* ***Нержавеющая сталь***
* ***Пластик***
* ***Эмалированные поверхности***

***Не подходят:***

* ***Природная древесина***
* ***Крашеное дерево***
* ***Шпон***
* ***Потрекавшаяся плитка***
* ***Мозаика***
* ***Имитация камня***
* ***Природный камень***
* ***Окрашенные стены***
* ***Бетонные стены***
* ***Оштукатуренные стены***
* ***Обои***

Резиновая прокладка присоски содержит натуральные масла, что может вызвать химическую реакцию с покрытием. Во избежание появления пятен, не рекомендуется использовать на дышащих деревянных поверхностях и на поверхностях с тонким слоем краски.

**Типы керамической плитки**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Подходят** | | **Не подходят** | |
|  | **Глазурованная плитка**  Водонепроницаемая и гладкая поверхность. |  | **Потрескавшаяся плитка**  Не обеспечивает вакуум под присоской. |
|  | **Кварцевая плитка**  Поверхность полированная, водонепроницаемая и гладкая. |  | **Мозаика**  Площадь поверхности, на которую производится установка продукции, должна быть больше площади резиновой прокладки присоски. Мозаика состоит из мелких частей и не подходит для установки продукции. |
|  | **Плитка с шероховатой поверхностью**  Погрешность неровности не более 0.4 мм. |  | **Имитация камня или кирпича**  Поверхность пористая и неровная. |

**Другие материалы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подходят** | | **Не подходят** | | |
|  | **Стекло**  Водонепроницаемое, гладкое. |  | **Окрашенные стены**  Большинство красок, используемых для окрашивания стен, имеют водную структуру, что делает поверхность дышащей и пористой. | |
|  | **Матовое стекло**  Поверхность водонепроницаемая и гладкая. Подходит, если погрешность шероховатости до 0.4 мм. |  | | **Обои**  Поверхность имеет пористую структуру. |
|  | **Нержавеющая сталь**  Водонепроницаемая и гладкая поверхность. |  | | **Мрамор**  Необработанный природный камень имеет пористую структуру. |
|  | **Пластик и акрил**  Водонепроницаемая и гладкая поверхность. |  | | **Бетонные стены**  Поверхность пористая. |

Проверка поверхности на пористость:

1. Смочите поверхность влажной тканью. Подождите несколько минут.
2. Если поверхность потемнела и не восстановила свой первоначальный вид в течение указанного времени, значит поверхность пористая и не подходит для установки продукции на вакуумной присоске.

**Как установить**

**Шаг 1**

Очистите поверхность перед установкой продукции на вакуумной присоске.

**Шаг 2**

Убедитесь, что поверхность присоски чистая, без грязи и пыли. Для более надежного крепления смочите резиновую прокладку присоски водой и дайте высохнуть естественным путем.

**Шаг 3**

Плотно прижмите присоску к поверхности на 2-3 секунды, чтобы создать вакуум.

**Шаг 4**

Удерживая чашу присоски, опустите фиксирующую защелку. Это надежно обеспечит вакуум под присоской.


**Шаг 5**

Проверьте надежность крепления.

**Как снять**

**Шаг 1**

Поднимите фиксирующую защелку.



**Шаг 2**

Аккуратно приподнимите пальцем резиновую прокладку присоски, чтобы нарушить вакуум. После этого присоска легко отсоединится от поверхности, на которую была установлена.



**Шаг 3**

Хранить продукцию следует с поднятой фиксирующей защелкой. Следите за тем, чтобы резиновая поверхность прокладки не была деформирована.



Внимание!

При снятии продукции FECA Space Magic с поверхности запрещено применять силу, чтобы избежать повреждения резиновой прокладки присоски.

**Как ухаживать**

Очистка лентой

Используйте клейкую ленту для удаления пыли и грязи с поверхности резиновой прокладки присоски.

Очистка водой

Промойте резиновую прокладку под струей воды комнатной температуры. Дайте высохнуть перед установкой. Не используйте для очистки ткань или салфетки.

Внимание!

Чтобы избежать повреждения, не используйте губки или щетки для очистки поверхности резиновой прокладки присоски.

