


Стандартная комплектация ванны:

1. Ванна акриловая - 1 шт.
2. Металлический каркас - 1 шт.
3. Ножки - 4-8 шт. (в зависимости от модели) 4. Фиксатор панели - 2-4 шт.
4. Саморезы для крепления панели акриловой - 5-12 шт.
5. Дополнительное оборудование: панель акриловая (экран), устройство слива-перелива, массаж спины, аэромассаж и др.

(по желанию покупателя)





1. После установки ванны снимите защитную пленку.
2. Установите настенный фиксатор для ванны. Настенный фиксатор предлагается для усиления жесткости ванны. Инструкцию по установке смотрите на стр.6

**ВНИМАНИЕ:**

**Запрещается заделывать швы между стеной и ванной жесткими**

**строительными материалами (керамическая плитка, бордюры,**

**раствор и т.п.)**



**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ**

**НАСТЕННОГО ФИКСАТОРА ДЛЯ ВАНН**

**ТОРГОВОЙ МАРКИ «BAS»**

**Состав комплекта:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Фиксирующая пластина | 4 шт. |
| 2. Саморез Ø 4х30 | 8 шт. |
| 3. Дюбель Ø 6х30 | 8 шт. |

**Порядок установки:**

Настенный фиксатор предлагается для усиления жесткости установленной ванны.



Установить

ванну

на

ножки.

Край

ни

жней части сифона должен быть на рас

стоянии

не

менее

15

мм

от

пола.

В

верху

ванны

под

бортиками

необ

ходимо

отметить

линию

-

границу

на

хождения

верхней

части

фиксирующей

пластины.

Отодвинуть

ванну

и

приступить

к

монтажу

фиксирующих

пластин.

Сде

лать

отверстия

в

стене

диаметром

6

мм. Вставить дюбеля и при помощи са

морезов

закрепить

пластины.

**Внимание!**

Две

пластины

должны

находиться

на

расстоянии

20

см

от

угла, а две другие - на расстоянии 20 см

от краев ванны.

Установить ванну между фиксирую

щими пластинами и стеной в пазы.

см


20

20


см

20


см



**Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в дизайн и комплектацию ванн.**



**При установке слива-перелива не предусмотренным заводом-изготовителем ванна снимается с гарантии.**



6

# Гарантийный талон

**№**

**Фирма продавец**

## Наименование изделия Кол-во

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**Дата продажи** Установка изделий должна позволять осуществлять свободный доступ к узлам и агрегатам навесного оборудования, а также к соединительным шлангам подачи воды и воздуха.

**Дата установки изделия Кем установлено изделие**


|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
| Без предъявления данного талона, при его неправильном заполнении или отсутствии печати торгующей организации, претензии к качеству не принимаются и гарантийный ремонт не производится. |

**М.П.**


Подпись

7



**Фирма не берет на себя ответственность за ущерб, нанесенный при транспортировке и доставке.**

**В гарантийное обслуживание не входит возмещение расходов по установке и разборке.**



8