1. **Назначение изделия**

Люки – модели «Премиум 48 мм» предназначены для установки в пол, с последующим заполнением бетоном. Люки могут быть отделаны любыми напольными материалами: плиткой, паркетом, ламинатом, и т.д.

Люки обеспечивают доступ к скрытым сантехническим и инженерным коммуникациям, при возникновении необходимости в их обслуживании и ремонте.

1. **Принцип работы изделия**

Для того, чтобы открыть смонтированный люк, выкрутите

винт из бобышки и вкрутите по резьбе ручку (ручка идет в комплекте с люком), поднимите крышку люка.

1. **Монтаж изделия**

* Подготовить основание проема.
* Установить люк на необходимую отметку (с учетом толщины чистового материала).
* Заполнить крышку люка облегченным бетоном (см. монтажную схему).
* Уложить чистовой материал: плитку, паркет, ламинат и т.д.
* Обработать затиркой межплиточные швы (при отделке плиткой).
* Очистить щели между крышкой и рамой люка.
* Проверить люк на открывание.

1. **Комплектность**

|  |  |
| --- | --- |
| Люк в сборе | 1 шт. |
| Упаковка | 1 шт. |
| Ручка | 1 шт. |
| Этикетка-инструкция | 1 шт. |
| Паспорт | 1 шт. |

Изготовитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию,

комплектность и способы монтажа без предварительного уведомления.

1. **Транспортировка и хранение**

Хранение и транспортировка люков осуществляется при вертикальном положении изделия. Перевозка допускается всеми видами транспорта. Погрузка и разгрузка изделия должны проводиться согласно ГОСТ 12.03.009. Условия транспортирования и хранения в части воздействия климатических факторов по группе 6 ГОСТ 15150, части воздействия механических факторов средние по ГОСТ 23170.

1. **Технические характеристики основных серийных** **моделей**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Серия напольных люков «Премиум 48 мм»** | | | | |
| **Серия** | **Внешние габариты люка** | **Внутренние габариты люка** | **Вес, кг** | **Грузоподъемность, кг** |
| «Премиум 48мм» | 200х200 | 100х100 | 1,265 | 500 |
| «Премиум 48мм» | 300х300 | 200х200 | 2,125 | 500 |
| «Премиум 48мм» | 400х400 | 300х300 | 3,070 | 500 |
| «Премиум 48мм» | 500х500 | 400х400 | 4,110 | 500 |
| «Премиум 48мм» | 600х600 | 500х500 | 5,260 | 500 |

1. Гарантийные обязательства


На люк в сборе установлен гарантийный срок 5 лет со дня покупки (определяется по товарному и кассовому чеку или отметке в паспорте). В течение гарантийного срока заводские дефекты устраняются изготовителем или его дилерами бесплатно путем замены изделия, ремонта или замены деталей.

Гарантийные обязательства теряют силу в том случае, если:

* нарушены требования по установке изделия, изложенные в Инструкции по монтажу;
* нарушены условия эксплуатации изделия;
* изделие или его детали имеют механические повреждения;

Гарантийные обязательства не распространяются на конструкционные гальванические покрытия.

**Монтахная схема**



1. Свидетельство о приемке

Штамп ОТК Дата продажи:

Печать продавца

Дата изготовления:

Изготовитель:

Общество с ограниченной ответственностью «ПФ Хаммер»

Адрес: 109202, г. Москва, ул. 1-я Фрезерная, дом 2/1, стр. 11. Сервис,консультации: т. (495) 787-20-39, e-mail: [info@xammep.su](mailto:info@xammep.su)



ПАСПОРТ

«ПРЕМИУМ 48 мм»

г.Москва